**Stopfen-Set WS 120 Trio S**

Stopfen-Set zum Verschließen bestehender Löcher im EPP-Gehäuse des WS 120 Trio.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WS 120 Trio S |
| Einbauort: | im Gerät |
| Material: | EPP |
| Farbe: | schwarz |
| Gewicht: | 0,2 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,5 kg |
| Nennweite: | 125 mm |
| Geeignet für Nennweite: | 75 mm |
| Breite: | 300 mm |
| Höhe: | 120 mm |
| Tiefe: | 230 mm |
| Breite mit Verpackung: | 320 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 125 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 245 mm |
| Fördermitteltemperatur bei IMax: | -20 °C bis 50 °C |
| Umgebungstemperatur: | 10 °C bis 40 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799585060 |
| Artikelnummer: | 0058.0506 |

Hersteller: MAICO

WS 120 Trio S Stopfen-Set