**Luftfilter TFE 16-7**

Luftfilter für lüftungstechnische Anlagen.

Inspektionsklappe für einfachen Filterwechsel abnehmbar.

Mit Filtereinsatz aus Synthetikfiber.

Panelfilter.

Filtereinsatz nicht regenerierbar.

Mit Gummidichtung an den Luft-Anschlussstutzen.

TFE ...-5: Filterklasse F5, Zubehör Ersatzfilter RF...-5

TFE ...-7: Filterklasse ISO ePM1 50 % (F7), Zubehör Ersatzfilter RF...-7

Empfohlenes Zubehör: Differenzdruckwächter DW 1000.

Einbauhinweise

Filterwiderstand mit Differenzdruckwächter DW 1000 überwachen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | TFE 16-7 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 4,03 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 4,55 kg |
| Filterart: | Staub- und Pollenfilter |
| Filterklasse: | ISO ePM1 50 % (F7) |
| Nennweite: | 160 mm |
| Breite: | 360 mm |
| Höhe: | 330 mm |
| Tiefe: | 300 mm |
| Breite mit Verpackung: | 405 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 405 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 415 mm |
| Umgebungstemperatur: | 80 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490524 |
| Artikelnummer: | 0149.0052 |

Hersteller: MAICO

TFE 16-7 Luftfilter