**Rohrschalldämpfer RSI 63/1500**

Zylindrischer Rohrschalldämpfer für lufttechnische Anlagen.

Ausführung ohne Kulisse sorgt für keine zusätzlichen Verluste.

Das Innenleben des Schalldämpfers ist aus einem Lochblech gefertigt.

Betriebstemperatur zwischen -40 °C und +150 °C.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RSI 63/1500 |
| Material: | Stahl, verzinkt |
| Farbe: | silber |
| Gewicht: | 33 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 33 kg |
| Breite: | 790 mm |
| Höhe: | 790 mm |
| Tiefe: | 945 mm |
| Breite mit Verpackung: | 790 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 790 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 945 mm |
| Einfügungsdämpfung bei 63 Hz: | 1 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 125 Hz: | 2 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 250 Hz: | 7 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 500 Hz: | 20 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 1 kHz: | 14 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 2 kHz: | 12 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 4 kHz: | 8 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 8 kHz: | 6 dB |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730989 |
| Artikelnummer: | 0073.0098 |

Hersteller: MAICO

RSI 63/1500 Rohrschalldämpfer