**Verbindungsrahmen ZVR 56**

Verbindungsrahmen zur Befestigung der Verschlussklappen AS und RS an den Ventilatoren der Typenreihe EZQ, EZS, DZQ und DZS.

Für den Einbau in dünne Wände.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ZVR 56 |
| Einbau: | außen |
| Einbauort: | dünne Wand |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 3,56 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 3,6 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 560 mm |
| Breite: | 684 mm |
| Höhe: | 684 mm |
| Tiefe: | 2 mm |
| Breite mit Verpackung: | 684 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 684 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 2 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931980 |
| Artikelnummer: | 0093.0198 |

Hersteller: MAICO

ZVR 56 Verbindungsrahmen