**Raumluftsteuerung RLS 4-1 UP**

Raumluftsteuerung für Einzelraumlüftungsgerät WRG 35.

Die Steuerung wird als Zubehör für das Endmontage-Set WRG 35-1-SE benötigt.

Mitgeliefertes Zubehör: Anschlussleitung 5 m.

Die Raumluftsteuerung RLS 4-1 verfügt über folgende Einstellmöglichkeiten:

Das Intervall der Filterwechselanzeige ist zwischen 2 und 9 Monaten einstellbar.

Die Null-Luft-Stufe ist deaktivierbar, so dass die Ventilatoren immer im Betrieb sind.

Über eine Raumluftsteuerung RLS 4-1 können mehrere Geräte (max. 9) gleichzeitig gesteuert werden.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RLS 4-1 UP |
| Drehzahlsteuerbar: |  -  |
| Schutzart: | IP 00 |
| Einbauart: | Unterputz |
| Einbaulage: | beliebig |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | weiß |
| Gewicht: | 0,1 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,224 kg |
| Breite: | 80 mm |
| Höhe: | 80 mm |
| Tiefe: | 20 mm |
| Breite mit Verpackung: | 225 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 95 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 115 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578482 |
| Artikelnummer: | 0157.0848 |

Hersteller: MAICO

RLS 4-1 UP Raumluftsteuerung