**DZQ 35/42 A**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DZQ 35/42 A |
| Fördervolumen: | 2.800 m³/h / 6.000 m³/h |
| Drehzahl: | 1.425 1/min / 2.850 1/min |
| Drehzahlsteuerbar: |  -  |
| Reversierbarkeit: |  -  |
| Leistungsaufnahme: | 180 W / 950 W |
| IMax: | 0,47 A / 1,6 A |
| Polumschaltbar: |  -  |
| Gewicht: | 15,5 |
| Fördermitteltemperatur bei IMax: | 80 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Artikelnummer: | 0083.0452 |

Hersteller: MAICO

DZQ 35/42 A