**Axialer Deckenfächer EC 90 A**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | EC 90 A |
| Maximale Luftumwälzung: | 11.000 m³/h |
| Drehzahl: | 420 1/min |
| Flügelraddurchmesser: | 900 mm |
| Leistungsaufnahme: | 100 W |
| IMax: | 0,55 A |
| Schutzart: | IP 55 |
| Einbauort: | Decke |
| Gewicht: | 6,5 |
| Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: | 55 °C |
| Umgebungstemperatur: | 55 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799881209 |
| Artikelnummer: | 0088.0120 |

Hersteller: MAICO

EC 90 A Axialer Deckenfächer