**Ausblasstutzen mit vormontierter Rückschlagklappe ABSM RK ER-UPD/-UPB**

Ausblasstutzen mit vormontierter Rückschlagklappe aus Metall als Ersatzteil für verschiedene Unterputzgehäuse der Gruppen ER-UPD und ER-UPB.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ABSM RK ER-UPD/-UPB |
| Material Gehäuse: | Metall |
| Farbe: | silber |
| Gewicht: | 0,26 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,36 kg |
| Breite: | 85 mm |
| Höhe: | 82 mm |
| Tiefe: | 85 mm |
| Breite mit Verpackung: | 170 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 155 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 170 mm |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799100140 |
| Artikelnummer: | E093.0977.0001 |

Hersteller: MAICO

ABSM RK ER-UPD/-UPB Ausblasstutzen mit vormontierter Rückschlagklappe