**Außengitter LAP 35**

Außengitter zur Be- und Entlüftung.

Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen.

Mit Rahmen zum Einbau in gemauerte Wände.

Schutzgitter gemäß DIN EN ISO 13857.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | LAP 35 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Einbau: | außen |
| Einbauort: | Wand / Kanal |
| Material: | Aluminium |
| Farbe: | Alu eloxiert |
| Gewicht: | 7,1 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 7,75 kg |
| Kanalmaß: | 700 mm x 400 mm |
| Breite mit Verpackung: | 800 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 110 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 480 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799512547 |
| Artikelnummer: | 0151.0254 |

Hersteller: MAICO

LAP 35 Außengitter