**Zeitautomatikschalter ZA 4**

Zeitautomatik-Schalter zum manuell ausgelösten Betrieb von Ventilatoren.

Zur Ansteuerung von Ventilatoren, Lampen, Elektrogeräten, etc.

Zeitautomatik oder Dauerbetrieb über Stellring einstellbar.

Nachlaufzeit stufenlos einstellbar.

Mit Pneumatiksystem.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ZA 4 |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximalbelastung: | 4 A |
| Schutzart: | IP 30 |
| Einbauart: | Unterputz |
| Gewicht: | 0,1 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,132 kg |
| Breite: | 80 mm |
| Höhe: | 80 mm |
| Tiefe: | 55 mm |
| Breite mit Verpackung: | 83 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 60 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 83 mm |
| Fernbedienung: |  -  |
| Nachlaufzeit: | 1 min - 15 min |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799574262 |
| Artikelnummer: | 0157.0426 |

Hersteller: MAICO

ZA 4 Zeitautomatikschalter