**Luftverteiler aus Kunststoff, 8-fach MF-V63**

Luftverteiler mit mehreren Anschlüssen für Flexrohre MF-F.

Aus schalldämmendem Material.

Mit Revisionsöffnung.

Revisionsöffnung wahlweise seitlich oder an der Verteilerunterseite.

Mit vorgebohrten Löchern für die Montage mit Gewindestangen.

Hohe Lebensdauer und Umweltbeständigkeit.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MF-V63 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Volumenstrom: | 160 m³/h empfohlen |
| Einbauort: | Decke / Wand / Fußboden |
| Material: | Kunststoff EPP |
| Kunststoffangaben: | PVC-frei |
| Gewicht: | 0,86 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,9 kg |
| Anschlussdurchmesser: | 125 mm |
| Anschlussdurchmesser Flexrohr: | 63 mm |
| Anzahl Anschlussstutzen: | 8 |
| Breite: | 435 mm |
| Höhe: | 150 mm |
| Tiefe: | 270 mm |
| Breite mit Verpackung: | 435 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 150 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 270 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599708 |
| Artikelnummer: | 0059.0970 |

Hersteller: MAICO

MF-V63 Luftverteiler aus Kunststoff, 8-fach