**Gegenflansch GFI 90**

Gegenflansch zur Verbindung zwischen dem Ventilator und Rohr.

Bohrungen gemäß der Norm ISO 6580.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | GFI 90 |
| Material: | Stahlblech |
| Farbe: | grau |
| Gewicht: | 4,7 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 4,7 kg |
| Nennweite: | 900 mm |
| Geeignet für Nennweite: | 900 mm |
| Breite: | 1.010 mm |
| Höhe: | 1.010 mm |
| Tiefe: | 5 mm |
| Breite mit Verpackung: | 1.010 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 1.010 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 5 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732624 |
| Artikelnummer: | 0073.0262 |

Hersteller: MAICO

GFI 90 Gegenflansch