**VOC-Sensor PP 45 VOC**

Externer Sensor für Einzelraumlüftungsgerät PushPull 45 und PushPull Balanced PPB 30.

Der Sensor wird per RS485 Schnittstelle an der Raumluftsteuerung RLS 45 K oder RLS 45 O angeschlossen.

Dadurch kann der Sensor räumlich versetzt zur Raumluftsteuerung platziert werden.

Einbau in einer einfachen Unterputzdose möglich.

Maximal können 3 externe Sensoren pro Raumluftsteuerung angeschlossen werden.

Je nach Sensorwert wird das Fördervolumen der PushPull Geräte stufenlos erhöht.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | PP 45 VOC |
| Sensor: | VOC (Luftqualität) |
| Material: | Kunststoff |
| Gewicht: | 0,07 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,17 kg |
| Breite: | 80 mm |
| Höhe: | 80 mm |
| Tiefe: | 49 mm |
| Breite mit Verpackung: | 233 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 170 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 60 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799573678 |
| Artikelnummer: | 0157.0367 |

Hersteller: MAICO

PP 45 VOC VOC-Sensor