**Anschlussverteiler WRG 35-AAD**

Anschlussverteiler zum Vernetzen mehrerer (max. 9) Einzelraumlüftungsgeräte WRG 35 bzw. zum Vernetzen mit einer oder mehrerer (max. 4) Raumluftsteuerung(en) RLS 4-1 oder RLS 5.

Der Anschlussverteiler ist mit drei RJ-12 Buchsen ausgestattet.

Passende Anschlussleitungen:

WRG 35-TAK 5 (5 m)

WRG 35-TAK 10 (10 m)

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WRG 35-AAD |
| Drehzahlsteuerbar: |  -  |
| Gewicht: | 0,03 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,134 kg |
| Breite: | 50 mm |
| Höhe: | 50 mm |
| Tiefe: | 20 mm |
| Breite mit Verpackung: | 185 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 170 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 80 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925019 |
| Artikelnummer: | 0092.0501 |

Hersteller: MAICO

WRG 35-AAD Anschlussverteiler