**Verschlussklappe, Zugvorrichtung VD 50**

Selbsttätige Verschlussklappen mit Zugvorrichtung für manuelle Betätigung.

Wegen thermischem Auftrieb nur bis 5 m Raumhöhe verwenden.

Nur für vertikale Luftrichtung und Entlüftung.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | VD 50 |
| Luftrichtung: | Entlüftung |
| Material: | Stahlblech |
| Gewicht: | 6,8 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 6,84 kg |
| Klappenart: | selbstt. öffnend/schließend |
| Geeignet für Nennweite: | 500 mm |
| Breite mit Verpackung: | 570 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 420 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 570 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931065 |
| Artikelnummer: | 0093.0106 |

Hersteller: MAICO

VD 50 Verschlussklappe, Zugvorrichtung