**Abzweigstück 90° AB 160-160**

90°-Abzweigstücke für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung(en).

Für den Anschluss mehrerer Luftverteiler an einen Zu- oder Abluftstrang.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | AB 160-160 |
| Einbauart: | Unterputz |
| Material: | Stahlblech |
| Gewicht: | 0,75 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,75 kg |
| Breite: | 278 mm |
| Höhe: | 215 mm |
| Tiefe: | 215 mm |
| Breite mit Verpackung: | 278 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 215 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 215 mm |
| Nennweite Durchgang: | 125 mm |
| Nennweite Abzweig: | 125 mm |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799553717 |
| Artikelnummer: | 0055.0371 |

Hersteller: MAICO

AB 160-160 Abzweigstück 90°