**Laibungselement-Winkel PP 45 LEW90**

Laibungselement-Winkel 90° als Zubehör für Laibungselement PP 45 LE.

Der Winkel dient dazu die Laibungskanal-Einbaulage um 90° umzulenken. Somit ist die Positionierung der Kernbohrung oberhalb der Fensterebene möglich.

Weiterhin trägt der Winkel zur Verbesserung der Normschallpegeldifferenzwerte bei. Mit dem Einsatz des Laibungselementes wird der Normschallpegeldifferenzwert um 3-9 dB erhöht.

Mit dem weiteren zusätzlichen Winkelstück PP45 LEW90 kann der Normschallpegeldifferenzwert insgesamt um 9-13 dB erhöht werden.

Brandschutzklasse B1.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | PP 45 LEW90 |
| Einbauort: | Außenwand |
| Material: | Kunststoff EPP |
| Material Gehäuse: | Kunststoff EPP |
| Farbe: | schwarz |
| Gewicht: | 0,65 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,66 kg |
| Brandschutz: | Brandschutzklasse B1 |
| Breite: | 445 mm |
| Höhe: | 445 mm |
| Tiefe: | 100 mm |
| Breite mit Verpackung: | 446 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 446 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 101 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992301 |
| Artikelnummer: | 0093.1558 |

Hersteller: MAICO

PP 45 LEW90 Laibungselement-Winkel