**Radialgebläse GRM ES 10/2 E**

Merkmale

Radialgebläse mit Edelstahlgehäuse.

Druckstarker Ventilator für industrielle Anwendungen.

Geeignet zur Förderung von korrosiven und säurehaltigen Medien.

Zur einfachen und direkten Montage an einem Rohrsystem.

Der Motor befindet sich außerhalb des Luftstroms.

Gehäuse aus Edelstahl.

Gehäuse gegen Witterungseinflüsse geschützt.

Standardausrichtung für Gehäuse LG 270°.

Das Gehäuse ist bei Bedarf in 45° Schritten bestellbar.

Für Temperaturbereiche von - 20 °C bis + 80 °C.

Der Ansaugflansch aus Edelstahl ist im Lieferumfang enthalten.

Radiallaufräder mit vorwärtsgekrümmten Schaufeln aus Edelstahl.

Wechselstrommotor

Einphasen Wechselstrommotor.

Schutzklasse IP 55.

IE3 Motor.

Betriebsart S1 (Dauerbetrieb).

Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt.

Elektrischer Anschluss

Anschluss im Klemmenkasten am Motor.

Sonderausführungen

Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar:

Abweichende Gehäuseausrichtung.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | GRM ES 10/2 E |
| Fördervolumen: | 390 m³/h |
| Drehzahl: | 2.880 1/min |
| Laufradtyp: | radial |
| Drehzahlsteuerbar: | - |
| Reversierbarkeit: | - |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Nennleistung: | 120 W |
| INenn: | 0,85 A |
| Schutzart: | IP 55 |
| Wärmeklasse: | F |
| Polumschaltbar: | - |
| Einbauort: | Rohranschluss |
| Einbaulage: | horizontal |
| Material Gehäuse: | Edelstahl |
| Material Laufrad: | Edelstahl |
| Farbe: | silber |
| Gewicht: | 4 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 4,5 kg |
| Baugröße: | 100 mm |
| Breite: | 220 mm |
| Höhe: | 229 mm |
| Tiefe: | 198 mm |
| Breite mit Verpackung: | 315 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 300 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 240 mm |
| Fördermitteltemperatur bei IMax: | -20 °C bis 80 °C |
| PTC DIN 44082: | M 100 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799733164 |
| Artikelnummer: | 0073.0316 |

Hersteller: MAICO

GRM ES 10/2 E Radialgebläse