**Fußbodengitter FFS-FG**

Trittfestes Design-Fußbodengitter passend zum Fußbodenauslass FFS-BA.

Das Fußbodengitter aus gebürstetem Edelstahl hat ein modernes Langloch-Design.

Der Einbaurahmen ermöglicht eine Ausrichtung am umgebenden Fußbodenbelag.

Die Befestigung erfolgt mit Klemmstiften.

Lieferumfang:

1 Fußbodengitter

1 Halterung

1 Dichtungsband

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | FFS-FG |
| Ausführung: | Langloch-Design |
| Einbauart: | mit Einbaurahmen, Befestigung mit Klemmstiften |
| Material: | Edelstahl, gebürstet |
| Gewicht: | 0,95 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,09 kg |
| Breite: | 340 mm |
| Höhe: | 180 mm |
| Tiefe: | 30 mm |
| Breite mit Verpackung: | 350 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 205 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 50 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558897 |
| Artikelnummer: | 0055.0889 |

Hersteller: MAICO

FFS-FG Fußbodengitter