**Regelklappe JRE 40**

Jalousie-Regelklappen für automatische Betätigung.

Kombination mit zusätzlichem Stellmotor MS 8 oder MS 8 P notwendig (Stellmotor nicht im Lieferumfang enthalten).

Kein Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

Einbauhinweise

Zugang zum Stellmotor sicherstellen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | JRE 40 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Einbauort: | Rohr |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 6,53 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 6,85 kg |
| Klappenart: | elektrisch |
| Geeignet für Nennweite: | 400 mm |
| Breite: | 460 mm |
| Höhe: | 460 mm |
| Tiefe: | 165 mm |
| Breite mit Verpackung: | 590 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 465 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 275 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513933 |
| Artikelnummer: | 0151.0393 |

Hersteller: MAICO

JRE 40 Regelklappe