**Fußbodengitter FFS-FGB**

Trittfestes Standard-Fußbodengitter passend zum Fußbodenauslass FFS-BA.

Das Fußbodengitter aus gebürstetem Edelstahl hat ein modernes Design mit kreisförmigem Lochbild.

Die Befestigung erfolgt mit Spannklammern, die fest unter dem Fußbodengitter angebracht sind, Breite x Höhe x Tiefe: ca. 180 x 40 x 340 mm,

Lieferumfang:

1 Fußbodengitter, 1 Dichtungsband

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | FFS-FGB |
| Ausführung: | Design mit kreisförmigem Lochbild |
| Einbauart: | Befestigung mit Spannklammern |
| Material: | Edelstahl, gebürstet |
| Gewicht: | 0,61 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,75 kg |
| Breite: | 340 mm |
| Höhe: | 180 mm |
| Tiefe: | 3 mm |
| Breite mit Verpackung: | 350 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 195 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 47 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558903 |
| Artikelnummer: | 0055.0890 |

Hersteller: MAICO

FFS-FGB Fußbodengitter