**Außenabdeckung PPB 30 AK**

Außenabdeckung aus Kunststoff.

Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016.

Die Lamellen des Gitters sind strömungsoptimiert, um Luftverwirbelungen zu minimieren und die Abluft wird von der Außenwand ferngehalten. Somit werden die Verfärbungen und die Schmutzablagerungen an der Außenfassade deutlich minimiert.

Eine Außenabdeckung wird als notwendiges Zubehör für die Endmontage-Sets PPB 30 K und PPB 30 O benötigt.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | PPB 30 AK |
| Einbauort: | Außenwand |
| Einbaulage: | waagerecht |
| Material: | Kunststoff |
| Material Gehäuse: | Kunststoff |
| Farbe: | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Gewicht: | 0,85 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,06 kg |
| Breite: | 275 mm |
| Höhe: | 275 mm |
| Tiefe: | 65 mm |
| Breite mit Verpackung: | 295 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 320 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 87 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991755 |
| Artikelnummer: | 0093.1498 |

Hersteller: MAICO

PPB 30 AK Außenabdeckung