**Außengitter MGR 80/125 V2A**

MGR: Außengitter zum Abdecken runder Lüftungsöffnungen.

MGE: Außengitter zum Abdecken rechteckiger Lüftungsöffnungen.

Mit Insektengitter und Federhalterung.

Für Rohrdurchmesser von 80 mm bis 125 mm.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MGR 80/125 V2A |
| Ausführung: | rund |
| Luftrichtung: | Entlüftung |
| Material: | Edelstahl |
| Gewicht: | 0,1 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,11 kg |
| Außendurchmesser: | 130 mm |
| Breite: | 130 mm |
| Höhe: | 130 mm |
| Tiefe: | 130 mm |
| Breite mit Verpackung: | 130 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 27 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 130 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799780342 |
| Artikelnummer: | 0078.0034 |

Hersteller: MAICO

MGR 80/125 V2A Außengitter