**Außenabdeckung PPB 30 AS**

Außenabdeckung aus Aluminium.

Farbe anthrazit pulverbeschichtet, ähnlich RAL 7016.

Die integrierte Luftumlenkung hält die Abluft von der Außenwand fern. Somit werden die Verfärbungen und die Schmutzablagerungen an der Außenfassade deutlich minimiert.

Wird für den Einsatz der Geräte in windexponierten Bereichen empfohlen.

Eine Außenabdeckung wird als notwendiges Zubehör für die Endmontage-Sets PPB 30 K und PPB 30 O benötigt.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | PPB 30 AS |
| Einbauort: | Außenwand |
| Einbaulage: | waagerecht |
| Material Gehäuse: | Aluminium |
| Farbe: | anthrazit pulverbeschichtet, ähnlich RAL 7016 |
| Gewicht: | 0,75 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,95 kg |
| Breite: | 253 mm |
| Höhe: | 258 mm |
| Tiefe: | 67 mm |
| Breite mit Verpackung: | 295 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 320 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 86 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799936138 |
| Artikelnummer: | 0093.0613 |

Hersteller: MAICO

PPB 30 AS Außenabdeckung