**Glykosol N EW-G**

Wärmeträgermedium zur Wärmeübertragung vom Erdreich an die Außenluft.

20 l Kanister mit 100 % Glykosol, ausreichend für 100 m Druckrohr EW-D bei ca. 200 m³/h Luftvolumenstrom.

Im Rohrkreislauf 25 % Glykosol-Wasser Gemisch.

1 Kanister reicht für eine vollständige Kreislaufbefüllung.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | EW-G |
| Gewicht: | 20 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 21,4 kg |
| Breite: | 300 mm |
| Höhe: | 250 mm |
| Tiefe: | 380 mm |
| Breite mit Verpackung: | 290 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 240 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 270 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799310112 |
| Artikelnummer: | 0331.0011 |

Hersteller: MAICO

EW-G Glykosol N