**Druckregelung Centro-PT**

Centro-PT: mit integrierter Druckdose und Zeitschaltuhr.

Merkmale

Einsetzbar mit MAICO Zentralentlüftungssystem Centro.

Automatische Regelung des Unterdrucks bei verschiedenen Betriebszuständen.

Über Phasenanschnitt wird die Motorspannung stufenlos geregelt.

Nur für Einphasen-Asynchronmotoren, Schallgedämmte Lüftungsbox ESR 16-2 bis ESR 40-2.

Robustes Kunststoffgehäuse.

Mit Klarsichtdeckel und Klemmenkasten.

LED-Anzeige grün: Betriebsbereit.

LED-Anzeige rot: Störung.

Anzeige des Istwertes Druck.

Anzeige der Motorspannung.

Mit Ein-Aus-Schalter.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | Centro-PT |
| Bemessungsspannung Regelung: | 230 V |
| Maximalbelastung: | 8 A |
| Schutzart: | IP 54 |
| Netzzuleitung Ventilator: | 3 x 1,5 mm² |
| Netzzuleitung Ventilator mit Motorschutz: | 5 x 1,5 mm² |
| Netzzuleitung Regelung: | 3 x 1,5 mm² |
| Zuleitung Druckdose: | 2 x 2 x 0,6 |
| Spannung am Ausgang: | 0 - 230 V |
| Einbauort: | Wand |
| Material Gehäuse: | Kunststoff |
| Farbe: | hellgrau |
| Gewicht: | 1,5 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,82 kg |
| Breite: | 220 mm |
| Höhe: | 190 mm |
| Tiefe: | 110 mm |
| Breite mit Verpackung: | 275 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 200 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 140 mm |
| Umgebungstemperatur: | 40 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799573999 |
| Artikelnummer: | 0157.0399 |

Hersteller: MAICO

Centro-PT Druckregelung