**Wendeschalter FS 7**

FS 7: Wendeschalter zur Be- und Entlüftung.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | FS 7 |
| Luftrichtung: | Belüftung / Entlüftung |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximalbelastung (induktive Last): | 6 A |
| Schutzart: | IP 20 |
| Einbauart: | Aufputz |
| Farbe: | perlweiß, ähnlich RAL 1013 |
| Gewicht: | 0,1 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,15 kg |
| Breite: | 128 mm |
| Höhe: | 74 mm |
| Tiefe: | 46 mm |
| Breite mit Verpackung: | 130 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 78 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 52 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799161073 |
| Artikelnummer: | 0016.0107 |

Hersteller: MAICO

FS 7 Wendeschalter