**Kleinraumventilator ECA 9-2**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ECA 9-2 |
| Fördervolumen: | 80 m³/h |
| Drehzahl: | 2.550 1/min |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Leistungsaufnahme: | 15 W |
| IMax: | 0,1 A |
| Schutzart: | IP 44 |
| Einbauort: | Decke / Wand |
| Einbaulage: | beliebig |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Umlenker integriert: | ✔ |
| Nennweite: | 100 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Artikelnummer: | 080032 |

Hersteller: MAICO

ECA 9-2 Kleinraumventilator