**Befestigungsfuß FU 25**

Befestigungsfüße zur Montage von Ventilatoren EZR/DZR an Wänden, Decken oder auf Konsolen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | FU 25 |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 0,55 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,1 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 250 mm |
| Breite: | 288 mm |
| Höhe: | 115 mm |
| Tiefe: | 40 mm |
| Breite mit Verpackung: | 288 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 115 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 40 mm |
| Verpackungseinheit: | 2 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799360704 |
| Artikelnummer: | 0036.0070 |

Hersteller: MAICO

FU 25 Befestigungsfuß