**Axial-Rohrventilator EZR 40/4 A**

Merkmale

Reversierbar. Bei anormaler Förderrichtung ca. 35 % kleinere Luftmengen.

Ventilatoren mit der Zusatzbezeichnung „A“ in Schutzart IP 55, Schutzart geprüft nach DIN VDE 0530, Teil 5. Ventilatoren mit der Zusatzbezeichnung „D“ in Schutzart IP 54.

Feuchtschutzisolation. Motoren mit Kugellager. Wartungsfrei. Kunststoffpulver-beschichtet.

Wechselstrom-Typen mit thermischem Überlastungsschutz serienmäßig.

8blättriges Flügelrad mit Tragflächenprofil aus glasfaserverstärktem Polyamid. Hoher Wirkungsgrad, geräuscharm.

Verzinktes Gehäuse beidseitig mit Flansch und mit außen liegendem Klemmenkasten Schutzart IP 54.

Flanschbohrung nach DIN 24154, Blatt 2, 7/66, bei den Typen DZR 56/6 A und DZR 56/4 A nach DIN 24154 Teil 2, 7/90.

Für Einbau in jeder Lager geeignet.

Wechselstrommotor

Typenreihe EZR

Wechselstrom 230 V, 50 Hz.

Ventilatoren in Schutzart IP 55, Typ EZR 25/4 D in Schutzart IP 54.

Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig.

Ruhiger Lauf durch schwingungsgedämpfte Motoraufhängung.

Mit Aluminium- statt Kunststoff-Flügelrad gegen Mehrpreis lieferbar (sieh Zubehör) außer Nenngröße 45.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | EZR 40/4 A |
| Fördervolumen: | 4.400 m³/h |
| Drehzahl: | 1.425 1/min |
| Maximale Leistungsaufnahme: | 270 W |
| Polumschaltbar: |  -  |
| Gewicht: | 9,6 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Artikelnummer: | 0086.0409 |

Hersteller: MAICO

EZR 40/4 A Axial-Rohrventilator