**Flexrohr MA-FR75**

Besonders flexible Rohrleitungen.

Speziell entwickelt für Lüftungsanwendungen.

Geruchsneutral und antistatisch behandelt.

Geringer Strömungswiderstand bei guter Geräuschdämpfung.

Hygienisch unbedenklich.

Innenwand ist aus Polyethylen (PE) + antibakterielle/antischimmelnde Additive.

Geringe Schmutzablagerungen.

Rohr ist außen gewellt.

Einfache Montage, da das Rohr vom Luftverteiler bis zum Zu- oder Abluftventil auf Grund seiner Biegsamkeit am Stück verlegt werden kann.

Druckstabil zum Einbetonieren in Filigran-Geschossdecke.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MA-FR75 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Volumenstrom: | 30 m³/h empfohlen |
| Einbauort: | Decke / Fußboden / Wand |
| Material: | Polyethylen (PE) |
| Kunststoffangaben: | PVC-frei |
| Brandverhalten: | Normalentflammbarer Baustoff (Brandverhalten E gemäß DIN EN 13501-1: 2010) |
| Ringsteifigkeit: | ≤ 10kN/m² nach EN ISO 9969 |
| Farbe: | blau |
| Gewicht: | 16 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 16,5 kg |
| Nennweite: | 75 mm |
| Innendurchmesser: | 61,5 mm |
| Länge: | 50.000 mm |
| Breite: | 76 mm |
| Höhe: | 76 mm |
| Tiefe: | 50.000 mm |
| Breite mit Verpackung: | 1.145 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 385 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 1.145 mm |
| Minimaler Biegeradius: | 290 mm |
| Umgebungstemperatur: | -20 °C bis 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Rolle à 50 m |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520917 |
| Artikelnummer: | 0152.0091 |

Hersteller: MAICO

MA-FR75 Flexrohr