**Kanalschalldämpfer KSP 50/23**

Kulissenschalldämpfer für lüftungstechnische Anlagen.

Mit Schalldämmkulissen aus abriebfesten Mineralfaserplatten, mit luftdichter Falzverbindung aus verzinktem Stahlblech ummantelt.

Mit beidseitigen Flanschen zum Einbau in rechteckige Lüftungskanäle.

Nicht brennbar gemäß DIN 4102.

KSP ../23 und KSP ../27: Mit Abdeckung aus Glasseidengewebe um die Schalldämmkulissen.

KSP ../23 und KSP ../27: Bauseits Übergangsstücke notwendig (siehe Kanalmaß A x B).

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | KSP 50/23 |
| Max. Strömungsgeschwindigkeit: | 20 m/s |
| Einbauort: | Kanal |
| Material Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 83 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 83 kg |
| Kanalmaß: | 1.000 mm x 500 mm |
| Breite: | 1.040 mm |
| Höhe: | 540 mm |
| Tiefe: | 1.500 mm |
| Breite mit Verpackung: | 1.040 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 540 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 1.500 mm |
| Einfügungsdämpfung bei 63 Hz: | 4 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 125 Hz: | 11 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 250 Hz: | 23 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 500 Hz: | 22 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 1 kHz: | 22 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 2 kHz: | 17 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 4 kHz: | 12 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 8 kHz: | 9 dB |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799923060 |
| Artikelnummer: | 0092.0306 |

Hersteller: MAICO

KSP 50/23 Kanalschalldämpfer