**Radial-Außenwandventilator AWV 10/2 EC**

Merkmale

Förderung kleinerer bis mittlerer Luftmengen bei hohen Widerständen.

Ideal für Sanierungen und nachträglichen Einbau aufgrund von Außenmontage.

Optimaler Wirkungsgrad, geringe Unterhaltskosten.

Radiallaufräder aus Kunststoff, mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln.

Anschlussstutzen saugseitig für Einbau an Lüftungsleitungen.

Verschlussklappe integriert.

Material Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet.

Motor

Kugelgelagerter EC-Motor, geeignet für den Dauerbetrieb.

Drehzahlsteuerbar.

Thermischer Überlastungsschutz.

Schutzart IP X4.

Montagehinweise

Zur Montage an der Außenwand.

Elektrischer Anschluss

Anschluss an Klemmleiste im Gehäuse.

Sicherheitshinweise

Der Ventilator darf nur betrieben werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades nach DIN EN ISO 13857 für frei saugende Ventilatoren gewährleistet ist.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | AWV 10/2 EC |
| Fördervolumen: | 347 m³/h |
| Drehzahl: | 3.395 1/min |
| Laufradtyp: | radial |
| Drehzahlsteuerbar: |  ✔  |
| Reversierbarkeit: |  -  |
| SEC average: | -26 kWh/(m²\*a) |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz / 60 Hz |
| Nennleistung: | 119 W |
| IMax: | 0,7 A |
| Schutzart: | IP X4 |
| Wärmeklasse: | F |
| Einbauort: | Außenwand |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Material Gehäuse: | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| Farbe: | weiß |
| Gewicht: | 5,1 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 5,4 kg |
| Nennweite: | 100 mm |
| Breite: | 260 mm |
| Höhe: | 355 mm |
| Tiefe: | 131 mm |
| Breite mit Verpackung: | 275 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 385 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 175 mm |
| Fördermitteltemperatur bei IMax: | -20 °C bis 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799735953 |
| Artikelnummer: | 0073.0595 |

Hersteller: MAICO

AWV 10/2 EC Radial-Außenwandventilator