**Verschlussklappe, Zugvorrichtung VD 25-Ex**

Selbsttätige Verschlussklappen mit Zugvorrichtung für manuelle Betätigung.

Wegen thermischem Auftrieb nur bis 5 m Raumhöhe verwenden.

Bis Nennweite DN 400: Verschlussklappe öffnet ab 930 min-1 aufwärts.

Ab Nennweite DN 500: Verschlussklappe öffnet ab 715 min-1 aufwärts.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | VD 25-Ex |
| Gewicht: | 2,7 |
| Klappenart: | selbstt. öffnend/schließend |
| Geeignet für Nennweite: | 250 mm |
| Explosionsschutz: | Ex II 2G |
| Ex-Ausführung: | antistatisch |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799936312 |
| Artikelnummer: | 0093.0631 |

Hersteller: MAICO

VD 25-Ex Verschlussklappe, Zugvorrichtung