**Zuluftventil ZWVQ 10**

In formschönem Design zur Montage an der Wand mit horizontalem Luftaustritt. Eine hohe Induktionswirkung mit der Raumluft sorgt für sehr gute Vermischung und zugfreie Luftführung auch bei Untertemperaturen.

Die große Wurfweite des Ventils ermöglicht eine hohe Eindringtiefe.

Deckennahe Montage möglich.

Das Zuluftventil ist dank seiner glatten Front leicht sauberzuhalten und zu reinigen.

Abnehmbare Frontplatte.

Eine einfache und genaue Volumenstromeinstellung erfolgt durch Entfernen oder Ergänzen der mitgelieferten, unsichtbaren Klebestreifen über den Lochreihen.

Geringes Eigengeräusch.

Das Ventil mit Rohrstutzen und Gummidichtung kann direkt in das Wickelfalzrohr eingeschoben werden.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ZWVQ 10 |
| Luftrichtung: | Belüftung |
| Max. Volumenstrom: | 50 m³/h |
| Einbau: | innen |
| Einbauort: | Wand |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Farbe: | weiß pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht: | 0,67 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,69 kg |
| Nennweite: | 100 mm |
| Breite: | 218 mm |
| Höhe: | 156 mm |
| Tiefe: | 60 mm |
| Breite mit Verpackung: | 220 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 160 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 90 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520641 |
| Artikelnummer: | 0152.0064 |

Hersteller: MAICO

ZWVQ 10 Zuluftventil