**Außenabdeckung PP 45 AK**

Außenabdeckung aus Kunststoff.

Farbe verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016.

Mit integrierter Kondensatabtropkante.

Die Gitter sind strömungsoptimiert, um Luftverwirbelungen zu minimieren und die Abluft wird von der Außenwand fern gehalten. Somit werden die Verfärbungen und die Schmutzablagerungen an der Außenfassade deutlich minimiert.

Eine Außenabdeckung wird als notwendiges Zubehör für die Endmontage-Sets PP 45 K, PP 45 O und PP 45 RC benötigt.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | PP 45 AK |
| Einbauort: | Außenwand |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Gewicht: | 0,3 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,32 kg |
| Breite: | 217 mm |
| Höhe: | 217 mm |
| Tiefe: | 42 mm |
| Breite mit Verpackung: | 225 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 225 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 50 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799931768 |
| Artikelnummer: | 0093.0176 |

Hersteller: MAICO

PP 45 AK Außenabdeckung