**Luftfilter TFP 35**

Luftfilter für lüftungstechnische Anlagen.

Mit beidseitigen Flanschen zum Einbau in rechteckige Lüftungskanäle.

Inspektionsklappe für einfachen Filterwechsel abnehmbar.

Zubehör: Ersatz-Luftfilter KF.. und Differenzdruckwächter DW 1000.

Einbauhinweise

Luftfilter saugseitig vom Ventilator montieren.

Filterwiderstand mit Differenzdruckwächter DW 1000 überwachen.

An der Seite ausreichenden Freiraum zum Öffnen der Inspektionsklappe beim Filterwechsel vorsehen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | TFP 35 |
| Einbauort: | Kanal |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 14,3 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 14,3 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Kanalmaß: | 700 mm x 400 mm |
| Breite: | 740 mm |
| Höhe: | 440 mm |
| Tiefe: | 600 mm |
| Breite mit Verpackung: | 740 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 440 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 600 mm |
| Fördermitteltemperatur bei IMax: | 70 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799490357 |
| Artikelnummer: | 0149.0035 |

Hersteller: MAICO

TFP 35 Luftfilter