**Verschlussklappe AP 100**

Selbsttätige Verschlussklappen zur Entlüftung.

Außenwandanschluss bei Verwendung der Wandhülse WH.

Mit verdeckten Schraubenlöchern.

Dichtband im Lieferumfang enthalten.

Zubehör: Fliegengitter FG einsetzbar.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | AP 100 |
| Luftrichtung: | Entlüftung |
| Druckverlust: | 10 Pa |
| Einbauort: | Wand |
| Material: | Kunststoff, witterungs-, UV-beständig |
| Farbe: | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Gewicht: | 0,11 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,12 kg |
| Klappenart: | selbstt. öffnend/schließend |
| Geeignet für Nennweite: | 100 mm |
| Breite: | 150 mm |
| Höhe: | 150 mm |
| Tiefe: | 50 mm |
| Breite mit Verpackung: | 151 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 151 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 51 mm |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799990055 |
| Artikelnummer: | 0059.1058 |

Hersteller: MAICO

AP 100 Verschlussklappe