**Lüftungsrohrübergang MT-Ü160/150**

Für Übergang von Lüftungsrohr MT-R oder Lüftungsrohrbogen MT-B auf Lüftungsrohre (z.B. Wickelfalzrohre), Geräte, Wand- und Dachdurchführungen.

Einfache und sichere Montage.

MT-Ü160/150: Kann z.B. für Übergänge auf Wickelfalzrohre mit Nennweite 160 und Nennweite 150 eingesetzt werden.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MT-Ü160/150 |
| Ausführung: | symmetrisch |
| Material: | EPDM-Kautschuk |
| Gewicht: | 0,1 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,15 kg |
| Nennweite: | 160 mm / 150 mm |
| Innendurchmesser: | 200 mm / 160 mm / 150 mm |
| Außendurchmesser: | 200 mm |
| Breite: | 150 mm |
| Höhe: | 120 mm |
| Tiefe: | 80 mm |
| Breite mit Verpackung: | 150 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 120 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 80 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599906 |
| Artikelnummer: | 0059.0990 |

Hersteller: MAICO

MT-Ü160/150 Lüftungsrohrübergang