**Außengitter SG 150/1**

Außengitter zur Be- und Entlüftung.

Außenwandanschluss bei Verwendung der Wandhülse WH.

Mit verdeckten Schraubenlöchern.

Dichtband im Lieferumfang enthalten.

Zubehör: Fliegengitter FG einsetzbar.

SG 120: Luftfilter nachrüstbar SF 120.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | SG 150/1 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Einbau: | außen |
| Einbauort: | Wand |
| Einbauart: | Aufputz |
| Material: | Kunststoff, witterungs-, UV-beständig |
| Farbe: | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Gewicht: | 0,4 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,41 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 150 mm |
| Breite: | 200 mm |
| Höhe: | 200 mm |
| Tiefe: | 56 mm |
| Breite mit Verpackung: | 202 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 202 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 58 mm |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799599975 |
| Artikelnummer: | 0059.0997 |

Hersteller: MAICO

SG 150/1 Außengitter