**Tellerventil, Kunststoff TK 15**

Tellerventile zur Be- und Entlüftung.

Abdichtung durch Schaumstoffring.

Stufenlose Regulierung des Luftstroms durch drehbaren Ventilteller.

Einfache Montage mit Einbauring und Klemmfedern.

Empfohlenes Zubehör: Fettfangfilterelement FFE beim Einsatz in Räumen mit fetthaltiger Abluft (z.B. Küchen etc.).

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | TK 15 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Max. Volumenstrom: | 150 m³/h |
| Material: | Kunststoff, antistatisch |
| Farbe: | reinweiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht: | 0,21 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,23 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 150 mm |
| Breite: | 190 mm |
| Höhe: | 190 mm |
| Tiefe: | 53 mm |
| Breite mit Verpackung: | 191 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 191 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 65 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799511939 |
| Artikelnummer: | 0151.0193 |

Hersteller: MAICO

TK 15 Tellerventil, Kunststoff