**Innengitter MLG 20**

Innengitter zur Be-und Entlüftung.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MLG 20 |
| Luftrichtung: | Belüftung / Entlüftung |
| Max. Strömungsgeschwindigkeit: | 2 m/s |
| Einbauort: | Wand |
| Material: | Stahlblech |
| Material Gehäuse: | Stahlblech, einbrennlackiert |
| Farbe: | weiß |
| Gewicht: | 0,96 |
| Geeignet für Nennweite: | 200 mm |
| Freier Querschnitt: | 310 cm² |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799510611 |
| Artikelnummer: | 0151.0061 |

Hersteller: MAICO

MLG 20 Innengitter