**Befestigungsschelle BS 125**

Für die Zu- oder Abluftführung von Ventilatoren oder Entlüftungsanlagen.

DP ... A: Geeignet für Flachdächer.

DP ... TB, DP ... SB, BS ..., RG ..., DF ...: Geeignet für Schrägdächer von 25° bis 45°.

Material: Dachdurchführung DF ... in Polypropylen. Dachpfannen für Schrägdächer in Polyethylen, Ausnahme DP 125 TB in Blei. Dachpfannen für Flachdächer in Aluminium.

Kein statischer Druckverlust.

Mit Schwitzwasserableitung.

Reduzierungen sind bauseits beizustellen.

Die Verwendung der Dachpfanne DP ist notwendig.

Die Verwendung der Befestigungsschelle Typ BS zur winddrucksicheren Montage auf dem Dach wird empfohlen.

Für die Flachdachbauweise:

Bei Warmdach 2 Dachpfannen DP ... A bestellen.

Bei Kaltdach nur 1 Dachpfanne DP ... A bestellen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | BS 125 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Material: | Stahlblech |
| Farbe: | verzinkt |
| Gewicht: | 0,15 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,16 kg |
| Nennweite: | 125 mm |
| Breite: | 165 mm |
| Höhe: | 205 mm |
| Tiefe: | 205 mm |
| Breite mit Verpackung: | 165 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 20 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 205 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799923596 |
| Artikelnummer: | 0092.0359 |

Hersteller: MAICO

BS 125 Befestigungsschelle