**90°-Bogen, gezogen B90-125**

90°-Bogen, gezogen, inkl. Lippendichtungen. Für Wickelfalzrohre.

Z. B. zum Anschluss der zentralen Lüftungsgeräte WS 120 Trio, WS 160 Flat oder WS 170 an Wickelfalzrohre als Alternative zum Steckverbinder SVR 125.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | B90-125 |
| Einbauart: | Unterputz |
| Material: | Stahlblech |
| Gewicht: | 0,6 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,6 kg |
| Nennweite: | 125 mm |
| Breite: | 235 mm |
| Höhe: | 235 mm |
| Tiefe: | 235 mm |
| Breite mit Verpackung: | 235 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 235 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 235 mm |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799553120 |
| Artikelnummer: | 0055.0312 |

Hersteller: MAICO

B90-125 90°-Bogen, gezogen