**5-Stufentransformator TR 2,5-2**

5-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung.

Zur Steuerung von Drehstrom-Ventilatoren.

Mit Betriebsmeldeleuchte.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | TR 2,5-2 |
| Spannungsart: | Drehstrom |
| Bemessungsspannung: | 400 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz / 60 Hz |
| Nennleistung: | 1.250 W |
| Maximalbelastung: | 2,5 A |
| Schutzart: | IP 54 |
| Sekundärspannung: | 105 V / 150 V / 190 V / 250 V / 400 V |
| Einbauart: | Aufputz |
| Material Gehäuse: | Kunststoff |
| Farbe: | hellgrau, ähnlich RAL 7035 |
| Gewicht: | 10,07 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 10,98 kg |
| Breite: | 228 mm |
| Höhe: | 310 mm |
| Tiefe: | 225 mm |
| Breite mit Verpackung: | 255 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 340 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 265 mm |
| Umgebungstemperatur: | 0 °C bis 40 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571490 |
| Artikelnummer: | 0157.0149 |

Hersteller: MAICO

TR 2,5-2 5-Stufentransformator