**Außenabdeckung PP 45 AW**

Außenabdeckung aus Aluminium.

Farbe weiß pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9010.

Mit integrierter Kondensatabtropkante.

Die integrierten Luftleitelemente halten die Abluft von der Außenwand fern. Somit werden die Verfärbungen und die Schmutzablagerungen an der Außenfassade deutlich minimiert.

Die strömungsoptimierte Haube ist zusätzlich mit einer Schalldämmeinlage ausgestattet.

Wird für den Einsatz der Geräte in windexponierten Bereichen empfohlen.

Eine Außenabdeckung wird als notwendiges Zubehör für die Endmontage-Sets PP 45 K, PP 45 O und PP 45 RC benötigt.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | PP 45 AW |
| Einbauort: | Außenwand |
| Material Gehäuse: | Aluminium |
| Farbe: | weiß pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht: | 0,42 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,55 kg |
| Breite: | 220 mm |
| Höhe: | 252,2 mm |
| Tiefe: | 50 mm |
| Breite mit Verpackung: | 240 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 280 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 70 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799931782 |
| Artikelnummer: | 0093.0178 |

Hersteller: MAICO

PP 45 AW Außenabdeckung