**Haupt-, Reparaturschalter HS 3**

Reparaturschalter gemäß VDE 0113, Teil 1.

Gehäuse gemäß ISO gekapselt.

Schalter in Stellung AUS abschließbar.

Mit 2 Hilfskontakten (1 Öffner, 1 Schließer).

HS 3: 3-poliger Nockenschalter für Ventilatoren mit einer Drehzahl oder für drehzahlgesteuerte Ventilatoren.

HS 6: 6-poliger Nockenschalter für polumschaltbare Ventilatoren.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | HS 3 |
| Spannungsart: | Drehstrom / Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V / 400 V |
| Maximalbelastung: | 16 A |
| Schutzart: | IP 65 |
| Einbauart: | Aufputz |
| Gewicht: | 0,38 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,41 kg |
| Breite: | 82 mm |
| Höhe: | 82 mm |
| Tiefe: | 127 mm |
| Breite mit Verpackung: | 87 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 95 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 135 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577362 |
| Artikelnummer: | 0157.0736 |

Hersteller: MAICO

HS 3 Haupt-, Reparaturschalter