**Fenstereinbausatz FE 100/1 SG**

Merkmale

Für den Einbau von Kleinraumventilatoren der Gruppe ECA 100 ipro in Fenster und dünne Wände.

Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016.

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff.

Lieferumfang: Außenklappe AP bzw. Außengitter SG, 3 x Distanzrahmen, 2 x Dichtungsringe, Gewindestutzen, 3 x Schrauben zur Ventilatorbefestigung, Zugentlastungsbügel mit 2 x Schrauben, Leitungstülle, Montageanleitung.

Montagehinweise

Einfache Montage im Fensterausschnitt durch ineinander verschraubbaren Adapter und Gewindstutzen.

Scheibendicke mindestens 3 mm, Scheibenabstand bis 75 mm.

Scheibenausschnitt 115 bis 120 mm.

Nicht für den Einbau in aufklappbare Doppelfenster geeignet.

Elektrischer Anschluss

An der Klemmleiste im Gehäuse des ECA 100 ipro...

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | FE 100/1 SG |
| Einbauort: | Fenster / dünne Wand |
| Einbaulage: | waagerecht |
| Material: | Kunststoff, schlagfest |
| Farbe: | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Gewicht: | 0,41 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,49 kg |
| Breite: | 150 mm |
| Höhe: | 150 mm |
| Tiefe: | 103 mm |
| Breite mit Verpackung: | 158 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 158 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 123 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799935001 |
| Artikelnummer: | 0093.0500 |

Hersteller: MAICO

FE 100/1 SG Fenstereinbausatz