**Abdeckung ER-A**

ER-A - Standardausführung

Standard Abdeckung für ER EC mit Filterwechselanzeige (Timestrip).

Grundlast 30 m³/h / Volllast 60 m³/h.

Ein/Aus der Volllaststufe über Lichtschalter oder separaten Schalter.

Umschaltung auf Volllaststufe (60 m³/h) mit Einschaltverzögerung von ca. 60 sek.

Nachlaufzeit der Volllast ca. 15 min.

Besondere Eigenschaften

Strömungsoptimiertes, formschönes Design.

Werkzeuglos wechselbarer Filter.

Mit Filterwechselanzeige.

Merkmale

Das Gerät kann im Dauerbetrieb in der Grundlaststufe betrieben werden.

Schutzart IP X5 für Sicherheit im Bad.

Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016.

Für Einraumentlüftung mit einem einzelnen Ventilator.

Filter ISO Coarse 30 % (G2), Filterwechsel ohne Werkzeug.

Abdeckung um ± 5° drehbar, dadurch Ausgleich bei schief eingesetztem Gehäuse möglich.

Nicht drehzahlsteuerbar.

Schaltungsvariante: Mit einem zusätzlichen Schalter kann die Grundlast ein- bzw. ausgeschaltet werden (siehe Schaltbilder im Internet).

\*Werkseinstellung

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ER-A |
| Ausführung: | Standard |
| Fördervolumen: | 30 m³/h / 60 m³/h (Stufe 1/Stufe 2) |
| Luftrichtung: | Entlüftung |
| Schutzart: | IP X5 |
| Einbauort: | Wand / Decke |
| Systemart: | dezentral |
| Material Gehäuse: | Kunststoff |
| Farbe: | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Gewicht: | 0,47 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,62 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Breite: | 281 mm |
| Höhe: | 281 mm |
| Tiefe: | 33 mm |
| Breite mit Verpackung: | 310 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 300 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 40 mm |
| Fördermitteltemperatur bei IMax: | 40 °C |
| Einschaltverzögerung: | 60 s Umschaltung auf Volllaststufe (60 m³/h) |
| Schalldruckpegel: | 15 dB(A) / 35 dB(A) kombiniert mit ER GH; 31 dB(A) / 41 dB(A) kombiniert mit ER GH AP/APB/ Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqivalenten Absorptionsfläche AL = 10 m² |
| Zulassungsnummer: | Z-51.1-478 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799843610 |
| Artikelnummer: | 0084.0361 |

Hersteller: MAICO

ER-A Abdeckung