**Kleinraumventilator ECA 10-3**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ECA 10-3 |
| Fördervolumen: | 150 m³/h |
| Drehzahl: | 2.600 1/min |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Leistungsaufnahme: | 18 W |
| IMax: | 0,13 A |
| Schutzart: | IP 44 |
| Einbauort: | Wand / Decke |
| Einbaulage: | beliebig |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Umlenker integriert: | - |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Artikelnummer: | 080027 |

Hersteller: MAICO

ECA 10-3 Kleinraumventilator